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一、抽样方式
（一）抽样领域
在尼勒克县行政区域内生产及流通领域抽样。抽查产品为：冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材、建筑用绝缘电工套管。
（二）抽样型号或规格
产品执行标准中涉及的型号或规格。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品，优先抽取企业生产量大、具有代表性的型号规格的产品。

（三）抽样方法和数量

以随机抽样的方式在受检单位成品堆放区中抽取，随机数使用随机数表等方法产生。

随机抽取有质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

抽样数量：

冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R)管材：在同一批次产品中抽取3根管材，每根截取3段，每段1m，其中2段作为检验样品，1段作为备用样品。

建筑用绝缘电工套管：在同一批次产品中抽取6根，每根截取3段，每段1m，每根中的2段作为检验样品，1段作为备用样品。
（四）抽样形式
在待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，同一受检单位抽取不超过2个批次样品。
（五）检验样品获取方式

检验样品、备用样品付费购买，也可由企业自愿无偿提供。
二、企业规模划分
按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分，企业规模划分见表1。
表1  企业规模划分方法
	行业名称
	指标名称
	计量
	大型
	中型
	小型
	微型

	工业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100


  注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
三、产品管理情况
此次抽查的冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R)管材、建筑用绝缘电工套管未实施生产许可证、强制性认证等市场准入管理。
四、抽查产品的标准体系状况
冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R)管材产品标准为GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》，为推荐性标准，于2017年10月14日发布，2018年05月01日实施。建筑用绝缘电工套管执行行业标准JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》。JG/T 3050-1998标准于1998年12月03日发布，1999年03月01日实施。
五、样品处置
（一）样品包装

抽取样品应有适宜的包装，贴上加盖抽样单位和受检企业的公章以及双方签字的封条，封样后全方位拍照存底。运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。

（二）封样

抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验用样品及备用样品应分别封样，检验样品和备用样品由抽样人员寄、送至指定的检验机构。

（三）样品检查

检测机构在样品接收时应查验封条是否完好，包装是否损坏，如发现包装破损，应及时确认样品损坏情况，检查是否影响检测工作，并做好记录。

（四）现场取证
应对抽样现场、贮存环境、样品标识、库存数量等进行拍照或摄像记录。对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证，并将照片保留24个月。现场取得的证据应包括（但不限于）：

（1）企业外观照片，若企业悬挂厂牌或店名的，应包含在照片内；

（2）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片或加盖公章的复印件；

（3）抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反应抽样基数）；

（4）抽样人员应对抽样现场、样品储藏环境以及库存样品数量进行视频或拍照记录；

（5）从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

（6）必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、合格证、随机部件等照片；

（7）封样完毕后，所封样品摆放整齐后的外观照片和封条近照；

（8）同时包含所封样品、抽样人员（两名）和被抽查企业人员的照片；

（9）受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

（10）每家企业至少拍摄清晰照片9-10张；

（11）抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

六、检验应注意的问题
1、检验机构负责对样品进行验收，样品接收时，应查验封条是否完好，包装是否损坏，如发现包装损坏应及时确认样品损坏情况，检查是否影响检测工作，并做好记录。
2、样品检验、判定规则项目见《2026年尼勒克县管材产品质量监督抽查实施细则》执行。

3、检验结论：

经抽样检验，所检项目符合xx标准，依据《2026年尼勒克县管材产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格；
经抽样检验，xx项目不符合xx标准，依据《2026年尼勒克县管材产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。
七、工作分工
按照尼勒克县市场监督管理局文件实施抽样检验工作，抽查任务由招商新疆质量检测技术研究院有限公司承担。（见表2）
管材采取抽检分离，抽样人员不得参与检验工作。

表2 抽样检验工作分工
	抽样机构
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	计划批次数
	2

	承检机构
	招商新疆质量检测技术研究院有限公司

	计划批次数
	2


八、进度要求
根据尼勒克县市场监督管理局文件要求，明确各阶段工作的时间节点（见表3）。
表3  抽样检验工作进度要求
	时间安排
	工作安排

	任务部署后5日内
	抽样前准备工作

	以任务部署文件为准
	实施抽样、样品寄送

	整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内
	实施检验

	检验工作完成5日内
	检验报告及结果通知发放

	汇总上报（具体时间以通知文件为准）
	结果材料汇总和总结上报


九、其他事项
无
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